南部县滨江万达小区等老旧小区改造项目（一期)

安

全

检

查

成都建工工业设备安装有限公司 2023年9月

**安全检查**

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，开展安全检查活动，消除事故隐患，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011及本公司的实际情况，特制定本安全检查制度如下：

1. 安全检查的形式
2. 班前班后安全检查，每天必须进行，由班组长或班组安全员负责，检查的重点是作业场所情况，本班组使用机械设备、手动和电动工具、安全带、安全帽等，发现问题及时修复或更换，确保作业安全；
3. 项目自查，每月4次，由工地负责人组织各着相关班组进行检查，检查时对照《建筑施工安全检查评分表》逐项进行，最后一次用建筑施工安全检查评分表进行打分，作为安全生产责任制和责任目标考核的依据，对查出的事故隐患要及时整改，做到定人、定时、定措施；
4. 公司由总工组织相关部门对各项目部定期进行安全检查，每月一次，要有书面记录，并与项目负责人履行签字手续，对查出的重大事故隐患要发整改通知单，并督促及时整改，按时上交《安全隐患处理情况反馈单》；
5. 季节性安全检查和节前安全检查，由公司副经理带领，相关职能部门派员参加，根据季节性和节日特点对施工现场进行认真细仔的安全检查，查出问题及时整改或须取相应的防范措施，检查结果均应作书面记录；
6. 公司安全处和项目部专职安全员实行经常性安全检查，对违章指挥、违章作业、施工现场生产、生活环境进行随时检查，发现问题，指出其危害性，教育当事人，不能当时整改的下达整改单，并记录在安全工作日记中。
7. 安全检查的方法和要求

安全检查要有科学性，不能光靠感性和经验，以“安全”和“不安全”定性估计方法，力求科学化、标准化、规范化，按照建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》，逐项对照评价。对标准中未列入项目、内容，可根据地方安全法规内容和施工实际情况，进行补充；具体方法是：

1. 看：查看各种安全台帐、资料、持证上岗、现场标志、会议记录、交接班和交底记录、“三宝”使用情况、“洞口”“临边”、设备设施防护情况等；
2. 问：查问施工负责人贯彻安全法规、开展安全宣传教育、安全措施落实情况，提问操作工人如何执行操作规程，遇到某种情况应该怎么做；
3. 量：用尺实测实量，如脚手架各种杆间距离、电箱设置高度、脚手架外缘距高压线距离等；
4. 测：用仪器检测，如检测塔吊、井架垂直度、电气设备接地电阻，用声级器测噪声等；
5. 动作试验：对防坠装置、限位装置、漏电保护器灵敏度可根据实际进行动作试验，判断其灵敏度和可靠性。
6. 评价与整改

安全检查以后，检查人员要写出检查结果，按标准评定等级。对不合格项目应发出整改通知书，限期整改。被检查单位对检查出的问题，要逐项分析研究，落实整改措施，并做到“三定四不推”（即定人、定时、定措施；凡操作工能解决的不推给班组，班组能解决的不推给项目，项目能解决的不推给公司，公司能解决的不推给上级）。整改一是要在限期内完成，整改结果及时反馈并存档备查。