**公司安全检查清单**

1.消防。检查消防器材的配置、位置、压力是否符合标准；防火门是否正常；室内、室外消防带、消防栓是否完好；地面车辆是否堵塞消防通道；消防控制室值班人员是否持证上岗、是否有值班记录；火灾自动报警系统运行情况是否正常；消防自动灭火设施运行情况是否正常；安全指示标志是否完好；安全出口是否畅通，疏散通道有无杂物堵塞；应急照明灯是否正常。

2.电梯。检查是否定期对电梯实施维修保养，电梯维护、修理、定检等记录是否齐全；机房是否干净，整洁，各种应急设施，电梯轿厢照明是否正常；抱闸扳手，盘车轮，灭火器等是否齐全。

3.配电室。检查报警装置功能是否正常；配电室门是否锁闭；配电室是否有巡查记录；配电室人员进出是否有登记。

4.监控。检查监控设备和图像是否正常。

5.停车场。检查停车场设备设施是否正常；违章是否有私拉乱扯电线、线路老化和无检查违章操作等现象。

6.水泵房。检查水泵房设备设施是否正常。

7.排水系统 检查排水系统是否正常。

8.危险作业 检查外包方涉及危险作业方面的危险作业票执行情况。

9.应急。检查各管理处微型消防站建设情况。