1.安全日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 防火巡查 | 1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；2.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；4.消防安全重点部位的人员在岗情况；5.用火、用电有无违章情况；6.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名；7.消防安全做到每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。重点对电动自行车充电点每日进行二次巡查（傍晚、夜间）；8. ……。 | 罗国强 |
| 5-2 | 防火检查 | 1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；3.消防车通道、消防水源情况；4.灭火器材配置及有效情况；5.用火、用电有无违章情况；6.消防安全重点部位的管理情况；7.消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；8.防火巡查情况；9.小区每月至少进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名；10. ……。 | 谢银海 |
| 5-3 | 电梯等特种设备使用操作 | 1.保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.及时修订完善操作规程，严格按照操作规程作业；3.及时准确填写运行记录；4.电梯等特种设备维护保养应由制造单位或有资质单位进行，每15天至少对电梯维保1次，有维保记录，并经安全管理人员签字确认；5.发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取措施，及时隐患消除后，方可继续使用。情况紧急时，应立即停止使用；6. 发生特种设备事故时，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，并按规定向市场监管部门、应急管理、商务和有关部门报告；7.……。 | 韩思勇韩思勇 |
| 5-4 | 其他管理 | 1.单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防等安全专门培训；2.商场对每名员工是否至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工是否进行上岗前的消防安全培训；3.商场按照灭火和应急疏散预案，是否至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案；4.建立健全安全档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新；5. ……。 | 张贵川 |

2. 安全生产隐患排查治理清单

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.21 |  配电房 | 江湾小区16栋负一楼消防通道灯损坏 | 一般隐患 | 立即整改 | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 韩思勇 | 2024.11.21 | 张贵川 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。