**安全生产检查制度**

1、安全检查目的 为了贯彻落实"安全第一，预防为主"的方针，安全检查是实现安全生产的一项重要措施，

通过检查及时发现并消除生产运营中存在的安全隐患，实现安全生产，提高安全管理工作水平

2、安全检查的基本内容 安全检查主要查管理制度、、设备运行状况、电器电路安全、建筑安全、查安全运行设施、查员安全附件检测、查各种事故隐患情况。

3、安全检查形式 站点安全检查分季度、月度全面安全检查，站长每月组织一次安全检查，设备操作人员日常安全巡回检查 公司每季度组织一次安全生产检查。

( 1 )月度及季度安全生产检查 检查重点依据站点月度全面安全检查内容与安全管理工作要项对站点安全生产责任制落实、安全生产、设备运营、安全教育、安全培训、人员持证、消防器材、安全管理基础台 站等情况进行全面检查，检查情况填入站点月度安全面检查表，并进行考核自评。

( 3 )操作人员日常安全检查，操作人员每日工作期间，每二小时进行岗位设备运行、设施安全检查，抵制违章指挥， 杜绝违章操作，发现不安全因素应及时上报站长、有关部门解决，各级领导对上报的隐患必 须认真予以处理。

1. 检查基本要求 全面检查需有目的、要求、计划、时间、人员、内容、流程、检查总结、整改布置、督促落实、材料归档，各类检查必须使用专用检查表，如实填写检查情况;检查中发现的安隐患问题，应制定整改期限，落实整改的人员、设备和物资同，并将整改结果上报反馈。

5、安全检查方法，通常采用根据加油站的《安全生产检查表》进行现场察看、查阅运行记录和有关安全记录。

阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

## **安全生产事故调查和处理制度**

为了积极预防、妥善处理安全事故，保护员工自身、他人的合法权益和生命、财产安全，根 据 《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例)(国务院舍第 493 号)，等有关规定，特制定本制度。

1、发生安全生产事故后 现场有关人员立即采取有效的措施组织抢救 同时应当立即报告 本公司主要负责人。

2、事故发生公司负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效 措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3、 发生人员伤亡事故时，发生事故单位应当在1小时内向有关职能部门报告，不得隐瞒不 报、谎报或者拖延不报。自事故发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时 补报。

4、安全事故报告的内容包括:事故发生的时间、地点、伤亡情况、财产损失金额、事故 简要经过、采取的施救措施、事故发生的初步原因、报告公司、报告人及其他应当报告的事项。

5、事故调查事故发生单位在事故发生后应成立事故调查小组 对事故发生的原因、经过、损失等情况进行 调查。调查小组应将调查情况和处理建议以书面形式向单位和上级有关部门汇报。

事故调查小组机构: 组长：冯学平

副组长：梁雪梅

成员： 刘军 敬萍 张恩刚

6、 事故处理

（1）事故处理要坚持"四不放过"的原则，即事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃 处理不放过;员工没有受到教青不放过;防范措施没有落实不放过。

（2 ）在进行事故调查分析的基础上，事故责任部门应根据事故调查报告中提出的建议，制 定整改措施。

（3）对事故责任单位和责任人，由加油站依据《安全考核细则}，进行处分和经济处罚，触 犯刑律构成犯罪的交由司法机关依法追究刑事责任。

（4）事故调查处理结果后，加油站应负责将事故详情、原因及责任人处理等编印成事故通报

，进行学习，从中吸取教训，防止事故的再次发生。

1. 每起事故处理结束后，公司安全部门应负责将事故调查资料收集整理后实施归档管理。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站


## **安全生产隐患排查治理制度**

为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制 推进加油加气站的安全隐患派查

治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

1、 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整 改难度较小 ，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较 大，应当全部或者局部停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使运输单位自身难以排除的隐患。

2、对于一般性事故隐患 站内应要求有关部门限期排除。

**3**、对于重大事故隐愚公司应成立专项隐患处理小组，站长应联系相关部门技术 人

员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定进行限期彻底整改。

 4、事故德意排查的范围

（1）危及安全运输的不安全因素或重大险情。

（2）可能导致事故发生和危害扩大的设备缺陷。

（3）运输过程中可能发生的各种能量伤害。

（4）运输阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

（5）在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

（6）以往运输活动遗留下来的潜在危害和影响。

（7）管理中存在的不安全因素

（8）生产中的"三违"操作

5、站内每月应对站内设施、设备进行自查自己支 每季度进行一次安全大检查。

6、对所排查的安全隐患由站长组织编制整改措施并下发 《事故隐患整改通

知书)，由站长负责落实整改。

1. 对难以立即整改的重大事故隐患，应立即上报上级主管部门，组织专家制定 整改方案，方案需包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、 负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
2. 在隐患治理过程中，应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒或停机，对难以停止使用或停机的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

9、 对于重大事故隐患负责人应及时向公司、安全监管监察部门等有关部门报

告，报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患 的治理方案。

10、事故梅、意坚持"谁存在事故隐患，谁负责监控整改"的原则，由存在事故隐 患，由站长

组织整改，整改责任人为加油站站长。

11、 站长组织人员对查出的隐患都要逐项分析研究并提出整改措施。定措施、 定负责人、定资金来源、定完成期限擎敌对于可能导致事故的重大隐患必须制定预案 并进行演练。凡当事人能整夜地不准推向领导凡陆内能整改地不准推向公司主管部门 的原则按期完成整改任务。

12、 加油站要按照《事故隐患整改通知书 》 要求，对事故隐患认真整改，并于 规定的时限内，向公司报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人 监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

13、 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由公司组织 检查验收。

14、 对整改措施不到位检查验收不合格事故隐患未消除的应停止其相关设 施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

15、 加油站每季度应对隐患排查治理情况进行统计分析 并交公司主要负责人 签字报总公司备案。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

# 安全员岗位职责

## 一、认真学习贯彻企业管理制度，协助站（班 ）长能够对员

工和顾客进行教育。

二、负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产

规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。

三、定期检查站设备、设施的安全状况，保持良好的工作状 态，定期维保消防器材，保证其有效性。

四、做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全 员做好交接班工作。

阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

**防雷防静电管理制度**

1、站内所有设备应设防雷、防静电接地装置 ，地上或管沟内的气管线始未 端均应设置防静电和防感应电的接地装置，其电阻值设置方法及其官部位防雷防 静电接地装置的设置必须符合 GB50156-2002 设计规范的要求。

2、静电接地装置的检测每年不少于两次，由上级主管部门定期检测。

3、工作人员必须着防静电服装上岗，严禁穿带铁钉鞋进入站区。

4、加油机、加气胶管的消除静电连接线必须保持完好有效。

5、高强闪电和打雷频繁时，应立即将设备复位并停止销售作业。

6、站内严禁使用化纤、棉纱拖布擦试机具设备，严禁用汽油清洗配件。

7、当班人员不得在上班期间使用手机等通讯工具。

阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

# 加气员岗位职责

1、对充气设备必须严格按安全操作规程进行操作，严 禁违规、超压充装。

2、准确无误的做好充气量及温度压力的记录。

3 、认真做好加气机的日常维护保养和加气区的清洁卫 生。

4、积极参加业务技术学习、岗位练兵、安全及消防知 识学习、消防演练。严格遵守《安全生产制度》、《消防安全制度》。

阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

加油员岗位职责

## 在站(班)长领导下，做好当班加油工作。

2、 主动、热情、规范地为顾客提供加油服务，满足顾客合理要求。

3、熟悉本规范有关内容，了解经营油品的主要性能和应用

知识，掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般的故障。

4、负责本工作场所的安全监督管理，发现不安全因素和危

及加油站安全的行为及时阻止和汇报。熟悉站内 消防器

材性能，并会操作进行扑救。

5、做好使用设备和工作环境的卫生工作，保持加油机和工 作环境整洁。

6、做好交接班工作，所收现金、支票、票证等如数交清并

与加油机累计数码相符，作到手续完备、登记准确、及 时。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

禁火禁烟管理制度

1.目的

为加大对禁火、禁烟的宣传和管理力度 ，结合本站生产特点和实际情况 ，特制定本 制度。

2.适用范围 本制度适用于所有加油站员工和外来施工人员。

3.职责

( 1 )站长负责监督本制度的实施情况。

4.工作程序

( 1 )加油站全体职工和外来施工人员要自觉遵守规章制度，按照规定办理"动火作 业票"后，方可在站内进行动火作业。

( 2 )严禁穿带铁钉的鞋进入易燃、易爆区。

( 3 )易燃易爆区严禁用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。

( 4 )所有职工和外来人员严禁在站内吸烟及携带易燃、易爆物晶人站。

(5 )每位员工有义务有责任宣传吸烟对健康及站区的危害。

( 6 J'固定动火区"以外禁止动火，如因工作需要，必须到安全员办理动火作业票。

( 7 )必须加强火源管理。站内焊割动火 、等一切动火工作，必须认真执行"安全生产 动火制度"的规定。

( 8 )安全员不定期对站内及办公场所的禁烟禁火工作进行抽检，检查出的问题纳入 绩效考核。

阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

### 设备区、罐区安全管理制度

1、目的

### 为实现设备区、罐区安全稳定，保证经营销售工作运转正常，特制定 本制度。

2、职责

### （1）站长监督检查制度落实情况，发现问题组织整改。

（2）设备区倒班人员负责巡回检查设备区、罐区各要害部位，发现 异常情况及时报告。

3、管理要求

（1）设备区、罐区所有安全设施必须配置接静电装置，且符合规范 标准要求，安全员、班主且长等人定期检查。

（2）设备区、罐区按照规范要求配备足够数量的消防器材，做到"三定"(定位置、定数量、定责任人头）

（ 3 ）设备区、油罐区严禁烟火，动火作业必须办理动火作业许可证。

( 4 ) 设备区、储油罐区及附近用电、用火或机械作业时，必须办理 相应手续，在得到批准后，指派专人进行安全监督，并在现场配置足够数 量的灭火器、灭火车、灭火毯等消防器材。

( 5 )设备区、罐区内不得堆放易燃杂物。

( 6 )设备区、罐区必须上锁，并由专人保管钥匙。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

1、目的

**危险源辨识和风险控制制度**

通过对危险源的正确辨识系统地诊断机械设备以及各种操作、管理和组 织措施中的不安全因素，进而采取有效措施约束、控制不安全因素的发生发展， 特制度本制度。

2、危险源辨识的方法

（1）询问、交谈。对于站内的某项工作要主动与有经验的人交流、了解工 作中存在的危害。

（2）现场观察。通过对作业环境的现场观察，可发现其存在的危险源。

（3）查阅有关记录。查阅组织以往的安全事故的记录，从中吸取经验，发 现存在的危险源。

（4）获取外部信息。从有关似组织、文献资料等方面获取有关危险源信息， 加以分析研究，辨识本组织存在的危险源。

（5）工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别 出有关的危险源。

3、风险控制管理

( 1 )依据《重大危险源清单 ，根据重大危险特性和属性，组织、制定与站 内相适应的管理方案或风险控制措施。

( 2 )选择风险控制实施应考虑:

a 列入目标，管理方案改进;

b 列入技术改造措施改进;

c 以程序或操作规程规范行为;

d 教育培训11 ;

e 列入设备维修计划;

f 制定应急计划（预案);

g 采取个体防护;

H 保持现有措施;

( 3 )风险控制措施计划在实施前由公司组织评审以下内容:

a 措施是否使风险降低到可容许水平;

b 是否可能产生新的风险;

c 是否己选定投资效果最佳的解决方案;

d 受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性;

e 计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。

1. 兼职安全员负责检查监督万案和控制措施实施进程，车队在管理万案 和控制措施结束后对完成效果进行检测和验证。

( 5 ) 加油站对潜在的重大危险源，制定详细的应急准备和响应预案加以控制

(6) 对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监控进行控制，以避免转化为 重大危险源。

(7)对IV级风险较小的风险，不必采取特别或附加的控制措施，由站长组织 应用现场整改或日常控制的方法予以解决。

4、危险源标识的管理

对危险源应做出相应的及时的整改措施 对不能及时做出整改的应予以公 示，对容易发生事故的危险源应放置明显的标识。

5、危险源的防范措施

(1) 定期对员工进行组织学习，做学习记录。

1. 定期巡查，防患于未然。

(3) 定期针对风险源进行相应的训练。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

## **消防安全和环保管理制度**

第一条 为加强站内的消防和环保工作，落实"预防为主，防消结合"的工作方针，根据消防 安全方面的法律法规和相关政策规定，结合站内实际情况，制定本制度。

第二条 站长负责防火安全和环保的组织领导工作从业人员负责防火安全和环保的具体实 施工作。

第三条 站长关于防火安全和环保万面的职责:

1、 负责站内防火安全和环保方面的法律法规的宣传教育工作 不断提高全体员工遵纪守 法意识和防火安全的自觉性 落实站内防火安全和环保责任制。

2、 贯彻执行国家关于消防和环保方面的法律法规 制订站内防火安全和环保制度并监督 检查制度落实情况。

3、定期对站内防火安全和环保情况进行巡视检查，发现问题应及时采取纠正和预防措施， 确保站内的防火和环保安全。

4、 负责站内区域内防火安全和环保责任事故的处理 或协助消防和环保管理机关对站内 区域内防火和环保安全责任事故的处理。

5、参与站内新建、政建、扩建工程项目中有关消防安全方面的设计方案审定工作和最终验 收工作，并对施工过程的情况负有监督责任。

6、 负责对站内新员工进行上岗前的防火安全教育培训工作。

7、 负责定期对站内的防火物资、消防器材进行维护保养、检查、更换和增补工作。

8、 安全值班和巡逻人员应坚守岗位 不得脱岗 并掌握防火和灭火基本知识。

第四条 奖励与责任处罚

1、站内在年终考核中对认真执行国家的法律法规和相关政策，以及站内有关安全方面的管理制度，无安全责任事故发生，及时发现、消除火灾隐患，或扑灭初起火灾，使站内财产和人员免受损失和伤害的有关部门和人员，给给予表彰和奖励。

2、站内领导及部门经理应认真履行职责，因玩忽职守或渎职给站内造成严重影响和后果的，应对当事人进行行政处罚的决定，直到追究当事人的法律责任。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站

**站长岗位职责**

### 一、在上级领导下，负责组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服 务工作。

二、负责本站经营业务活动，组织好经营商品的进、销、调、存工作， 了解市场，开拓经营，保障供应，确保质量，提高销量。

三、加强核算，分解落实各项经济指标，控制费用支出，降低商品损耗， 提高效益。

四、落实加油加气站安全生产责任制，开展安全教育，完善安全措施， 实现安全生产。

五、熟悉加油加气站各项经营管理环节和操作规程，合理调配人力，坚持每日指导，检查，督促各岗位员工的工作。

六、组织员工开展创先进加油加气站和争优秀加油加气员的工作。

七、负责站内思想政治教育工作，带领全体员工遵章守纪，保持良好站

风和站容站貌。

 八、管理好站内设备设施，组织人员经常维护，保养使之处于良好状态。

**九**、秉公办事，做好站内员工考核、分配工作，充分调动每一个员工的积极性。

十、在主管公司授权范围内，处理站内外日常事务，重大事件及时间报

及协同处置。

 阆中蜀润能源有限公司

 柏垭加油加气站