生产车间 现场环境安全检查表

检查人： 编 号：XCN-JL-8.1-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目及内容 | 应达到标准 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 安生生产责任 | 建立岗位安全责任制 |  |  |
| 制定各类安全技术操作规程 |  |  |
| 按规定配备专兼职安全员 |  |  |
| 安全设施落实到位，在有效期内，定期检修 |  |  |
| 厂房环境保持清洁，做到工完料尽，场地清 |  |  |
| 操作人员做到“三穿” |  |  |
| 车间消防和修理设施定专人管理 |  |  |
| 特殊工种人员持证上岗 |  |  |
| 3 | 设备维修 | 操作人员严格按照操作规程进行工作 |  |  |
| 车间修保设备定期检查，维护 |  |  |
| 电器设备由接地装置，电线无漏电现象 |  |  |
| 4 | 设备保养部分 | 电机护罩齐全 |  |  |
| 电机连接螺栓齐全紧固 |  |  |
| 泵体连接精密 |  |  |
| 5 | 生产检验 | 生产现场有安全巡检 |  |  |
| 生产场地质检员到位及时 |  |  |
| 生产全过程有化验监控 |  |  |
| 6 | 车间现场 | 现场物品堆放整齐，设备停放有序 |  |  |
| 对环境、人员有害的物品是否有散落现象 |  |  |
| 对当地自然植被土壤有无污染 |  |  |
| 对危害物质是否进行了控制，有无明确标识 |  |  |
| 地面设施清洁，无油污 |  |  |
| 7 | 消防器材 | 灭火器整洁有效 |  |  |
| 消防栓清洁有效 |  |  |
| 消防带维护良好 |  |  |
| 8 | 办公场所 | 办公设施布置合理 |  |  |
| 场地和办公设施清洁无杂物 |  |  |
| 有无安全隐患 |  |  |

注：合格（√ ） 不合格（×） 没有（-）

检查日期：

库房 现场安全检查表

检查人： 编 号：XCN-JL-8.1-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目及内容 | 应达到标准 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 分类放置 | 分类规范，有物品安全标签 |  |  |
| 标签清晰规范 |  |  |
| 2 | 固体堆垛规范 | 垛间距大于1米 |  |  |
| 垛与墙间距离大于0.5米 |  |  |
| 垛与梁、柱间距离大于0.3米 |  |  |
| 垛高符合物品堆垛要求 |  |  |
| 主要通道不小于2米 |  |  |
| 3 | 液体放置规范 | 桶无漏迹，桶盖齐全； |  |  |
| 桶无膨胀变形。 |  |  |
| 4 | 防雨通风 | 有防雨雪漏入设施 |  |  |
| 地面清洁干燥，无积水和油渍 |  |  |
| 通风设施完善 |  |  |
| 5 | 消防器材状况 | 灭火器整洁有效 |  |  |
| 消防栓清洁有效 |  |  |
| 消防带维护良好 |  |  |
| 6 | 照明设施 | 灯具符合现场防爆要求 |  |  |
| 灯具下方与货物的垂直距离大于0.5米 |  |  |
| 电缆线穿钢管或阻燃材料管敷设，接头处密封 |  |  |
| 7 | 用电安全 | 线路布置合理，无乱拉乱接现象 |  |  |
| 各种电源插头、插座完好 |  |  |
| 无裸露线头或接头 |  |  |
| 8 | 文件管理 | 制度健全 |  |  |
| 收发台帐清晰完整 |  |  |
| 定期进行安全检查，并留存检查、整改记录 |  |  |

注：合格（√ ） 不合格（×） 没有（-）

检查日期：

实验室 现场环境安全检查表

检查人： 编 号：XCN-JL-8.1-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目及内容 | 应达到标准 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 生活安全情况 | 无吸烟 |  |  |
| 无食物 |  |  |
| 无化妆品 |  |  |
| 安全洗手 |  |  |
| 2 | 个人防护情况 | 戴手套 |  |  |
| 戴口罩 |  |  |
| 穿工作服 |  |  |
| 3 | 电器状况 | 线路完好无损 |  |  |
| 有埋地线 |  |  |
| 总开关不漏电 |  |  |
| 照明开关不漏电 |  |  |
| 插座不漏电 |  |  |
| 照明电器完好 |  |  |
| 空调运行正常 |  |  |
| 4 | 防盗设施（门窗等）状况 | 铁门 |  |  |
| 木门 |  |  |
| 窗 |  |  |
| 防盗网 |  |  |
| 其它 |  |  |
| 5 | 消防器材状况 | 灭火器整洁有效 |  |  |
| 消防栓清洁有效 |  |  |
| 消防带维护良好 |  |  |
| 6 | 危险品保存情况 | 建立存取档案 |  |  |
| 7 | 高压、高温设备使用情况 | 遵守操作规程 |  |  |
| 8 | 大型仪器设备安全使用情况 | 遵守操作规程 |  |  |
| 9 | 微生物安全情况 | 符合环保要求 |  |  |

注：合格（√ ） 不合格（×） 没有（-）

检查日期：