押运员安全操作规程

一、押运员每天出车前，必须仔细检查车辆的装卸设施，保证车辆在

装卸过程中的安全，做到持证上岗。

二、在进行装卸时要认真检查装卸现场的安全情况，在确认安全后才能进行危险货物的装卸工作。

三、装卸货物时必须穿戴好一切安全防护用品。

四、掌握反生意外时的应急措施。运输危险化学品时，必须配备必要的应急处理器材和防护用品，

五、必须掌握危险化学品运输的安全知识，必须掌握所押运危险品性质、危险特性以及包装容器的实用特性。

六、认真押运货物，确保不发生货损、货差，做好交接工作。配合督促驾驶员做好行车安全工作，安全到达目的地。

七、押运员必须严格遵守危化品装卸操作规程，并按照危化品装卸操作规程进行装卸工作，做到装卸前设备及附件是否完好，发现有不安全因素，严禁装卸。装卸完成后要仔细检查现场，确保安全后才能离开。

八、车辆临时停放时，押运员必须查看周围情况，不得离开车辆。

九、在押运过程中，如发生交通事故或发生被盗、丢失、泄漏等情况时，应及时向公司有关领导报告，同时向当地负责危险化学品安全监管部门和公安、环保、质监部门报告，并采取一切可能的警示措施。

十、押运员严禁酒后上岗，严禁携带火种进行操作，易燃易爆场所严禁吸烟，出车时要仔细检查车辆的安全消防系统，保证消防系统安全好用。