|  |
| --- |
| **（二）动火作业关键操作清单及操作要求** |
| **关键操作清单** | 1、严格执行动火作业审批制度。2、作业前确认作业现场无可燃物。3、各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查。4、监火人必须到位，全程监护。5、作业过程要持续动火分析。6、发现异常立即停止作业，汇报安全管理人员。7、作业结束，清理现场。 |
| **操作要求** | 1、确认作业现场用火安全，备好消防器材。2、安排人员全程监管。3、发现异常，立即停止。4、作业结束，清理现场。 |