|  |  |
| --- | --- |
| **（二）动火作业关键操作清单及操作要求** | |
| **关键操作清单** | 1、严格执行动火作业审批制度。  2、作业前确认作业现场无可燃物。  3、各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查。  4、监火人必须到位，全程监护。  5、作业过程要持续动火分析。  6、发现异常立即停止作业，汇报安全管理人员。  7、作业结束，清理现场。 |
| **操作要求** | 1、确认作业现场用火安全，备好消防器材。  2、安排人员全程监管。  3、发现异常，立即停止。  4、作业结束，清理现场。 |