|  |  |
| --- | --- |
| **（六）高空作业关键操作清单及操作要求** | |
| **关键操作清单** | 1、作业人员身体健康，经岗前培训方可上岗。  2、作业区域划定警戒范围、设警示标识，安排人员全程监护，严禁单人作业。  3、佩戴好防护用具，流动作业，安全带使用应随摘随挂，高挂低用。  4、作业现场防止坠物伤人。  5、作业区域附近存在危险因素时，现场安全人员需密切注意并提醒。 |
| **操作要求** | 1、作业前检查防护用具可靠性。  2、现场设警戒范围、警示标识。  3、设专人全程监护，采取有效安全措施。  4、禁止高空抛物。 |